Betriebsanweisung für die Einscheibenmaschine
Muster für ein netzbetriebenes Gerät mit manuell montierter Bürste oder manuell montiertem Treibteller. Vor der Freigabe alle Klammerfelder für Maschine und Objekt ausfüllen und den Ablauf an der Betriebsanleitung prüfen.
	Betrieb und Objekt  [Name / Bereich]
	Maschine  [Hersteller / Typ / Kennung]

	Auftrag und Boden  [Fläche / Verfahren]
	Zubehör  [Bürste oder Pad und Treibteller]

	Führung  [Griffstellung / Startbedienung]
	Anhalten  [Antriebshebel am Modell]

	Absperrung  [Zugänge / Ersatzweg]
	Leitungsweg  [geeigneter Anschluss / Verlauf]

	Schutzmaßnahmen  [PSA / Reinigungsmittel]
	Objektleitung  [Name oder Funktion / Telefon]


Vor dem Start
Drehendes Werkzeug kann die Maschine seitlich ziehen und die Leitung erfassen. Nasse Flächen und Kabel gefährden auch andere Personen. Nur eingewiesen arbeiten. Arbeitsfeld sichern. Leitung, Stecker, Griff, Arretierung und Zubehör auf sichtbare Schäden prüfen. Bei einem Mangel das Gerät sperren und melden.
Ansetzen und führen
Zur Handmontage Netzstecker ziehen. Nur das oben eingetragene Zubehör nach Geräteanleitung befestigen. Maschine in Arbeitsstellung bringen. Griff auf die am Gerät gezeigte Höhe einstellen und einrasten lassen. Mit beiden Händen führen. Vor dem Start müssen Arbeitsbereich und Kabel frei sein.
Unterbrechen und umrüsten
Bei unerwartetem Auswandern alle Antriebshebel loslassen und die Maschine am Griff halten, bis das Werkzeug stillsteht. Die Leitung aus dem Bereich des Werkzeugs halten. Bei Zutritt Dritter anhalten. Vor Pause, manuellem Zubehörwechsel oder Reinigung ausschalten, Stillstand abwarten und am Stecker vom Netz trennen.
Bei Störung oder Unfall
Gerät außer Betrieb nehmen und gegen erneute Benutzung sichern. Eine beschädigte Leitung nicht berühren. Stromzufuhr gefahrlos unterbrechen lassen. Objektleitung informieren, keine eigene Reparatur. Bei Verletzungen Hilfe rufen, Erste Hilfe unter Beachtung des Eigenschutzes leisten und den Rettungsdienst bei Bedarf über 112 alarmieren.
Fläche übergeben
Maschine und Leitung wegräumen, Flüssigkeitsreste aufnehmen. Absperrung erst aufheben, wenn der Boden trocken, sicher begehbar und der Weg wieder frei ist.
	Erste Hilfe  [Kontakt / Standort]
	Notrufadresse  [Adresse / Zugang]

	Stand  [Datum / Version]
	Freigabe  [Name / Funktion / Datum]






