Betriebsanweisung für die Fritteuse
Muster für ein stationäres Gerät mit Fettwechsel nach dem Abkühlen. Vor dem Aushang alle Felder ausfüllen und das Verfahren am Gerät prüfen.
	Betrieb und Station  [Küche / Platz]
	Gerät  [Typ / Kennung]

	Abschaltung  [Stelle am Gerät]
	Meldung an  [Funktion / Rufnummer]

	Fettbehälter  [Behälter / Standort]
	Ziel und Weg  [Sammelstelle / Weg]


Vor dem Einschalten
Heißes Fett kann spritzen und schwere Verbrennungen verursachen. Nur nach Unterweisung am Gerät bedienen. Ablass geschlossen, Becken trocken, Korb unbeschädigt und Fettstand innerhalb der Markierungen? Erst dann heizen. Wasser und offene Flüssigkeitsbehälter vom Becken fernhalten.
Während des Frittierens
Frittiergut abtropfen lassen, loses Eis entfernen und den Korb langsam senken. Zulässige Beladung und Einstellung am Gerät beachten. Solange die Fritteuse eingeschaltet ist, bleibt eine unterwiesene Person am Platz. Fehlt die Ablösung, ausschalten und das heiße Becken nach Geräteanleitung sichern.
Fett wechseln und reinigen
Heizung ausschalten. Fett abkühlen lassen. Vor dem Ablassen die Abkühlung anhand von [Prüfmethode und Freigabekriterium] kontrollieren. [Handschutz] anlegen. Den trockenen, beständigen Auffangbehälter standsicher am Auslauf aufstellen. Fehlt er oder reicht sein Fassungsvermögen nicht, den Hahn geschlossen lassen und die Schichtleitung rufen. Nach dem Ablassen den Hahn schließen. Das abgekühlte Fett im verschlossenen Behälter auf dem festgelegten Weg transportieren.
Reinigen, sobald Gerät und Fett ausreichend abgekühlt sind und der Behälter aus dem Arbeitsbereich entfernt ist. Herstellerverfahren und Schutzmaßnahmen für den Reiniger beachten. Vor dem Befüllen muss das Becken trocken und der Ablass geschlossen sein.
Bei Störung oder Brand
Bei Rauch oder unkontrollierter Erwärmung die Energiezufuhr abstellen, wenn das gefahrlos möglich ist. Gerät sperren und Störung melden. Wiederanlauf erst nach Freigabe durch [zuständige Person].
Bei Brand sofort warnen und die Feuerwehr über 112 alarmieren. Personen in Sicherheit bringen. Niemals Wasser einsetzen. Nur eingewiesene Personen unternehmen bei freiem Rückweg und ohne Eigengefährdung einen Löschversuch mit der vorgesehenen Löscheinrichtung für Brandklasse F.
Löscheinrichtung [Standort]    ·    Ersthelfende [Kontakt]    ·    Betrieblichen Alarm auslösen über [Weg]. Verletzte aus dem Gefahrenbereich begleiten, soweit gefahrlos möglich, und Erste Hilfe veranlassen.
	Stand  [Datum / Version]
	Freigegeben durch  [Name / Funktion]






