Betriebsanweisung für die Lackierkabine
Arbeitsentwurf. Klammerfelder vor dem Aushang an dieser Anlage ausfüllen, nicht zutreffende Tätigkeiten streichen und die Fassung betrieblich freigeben.
	Arbeitsplatz  [Halle / Kabinenkennung]
	Bedienkreis  [beauftragte Personen]

	Auftrag  [zulässige Tätigkeiten]
	Lacksysteme  [Stoffblatt / Ablageort]


Gefahren und Schutz
Spritznebel und Lösemitteldämpfe können die Atemwege belasten. Spritzer können Haut und Augen treffen. Bei entzündbaren Gemischen besteht Brand- und Explosionsgefahr. Vor Ort zu beachten: [weitere Gefahren, Zündquellen, persönliche Schutzausrüstung je Tätigkeit].
Vor dem Spritzen
Kabinenkennung und Auftrag abgleichen. Nur die freigegebenen Stoffe und Arbeitsmittel verwenden. Die für den Spritzbetrieb vorgeschriebene Lüftung muss wirksam sein. Maßgeblicher Betriebszustand und Kontrolle am Platz: [Bezeichnung / erkennbares Merkmal].
Beim Wechsel der Betriebsart
Abdunsten oder Trocknen nur nach der örtlichen Regel für diese Kabine. Zutritt, Übergabe und erneuten Zugang so regeln: [zulässige Betriebsart, wer wechseln darf, Personenkontrolle, erkennbares Ende]. Arbeiten außerhalb des Auftrags an [Stelle] übergeben.
Wenn ein Signal fehlt oder eine Störung auftritt
Spritzauftrag unterbrechen. Den für diesen Befund festgelegten sicheren Zustand herstellen: [örtliches Vorgehen]. Andere warnen und die Störung melden. Schutzfunktionen wirksam lassen. Wiederaufnahme erst nach der festgelegten Rückgabe.
Bei Unfall oder Brand
Arbeit unterbrechen, gefährdete Personen warnen und nach örtlichem Alarmplan handeln. 112 bei einem Notfall. Zugang für den Rettungsdienst: [Ort]. Erste Hilfe bei Kontakt oder Einatmen nach [Stoffanweisung / Erste-Hilfe-Stelle].
Nach dem Auftrag
Reinigung nur am zugewiesenen Platz nach [Arbeitsregel]. Lackreste, verunreinigte Tücher und Gebinde in [vorgesehene Behälter / Sammelstelle] geben.
	Störung melden  [Stelle / Telefon]
	Rückgabe  [zuständige Person / Nachweis]

	Fassung  [Stand / betriebliche Freigabe]
	Erste Hilfe  [Kontakt / Einrichtung]






