Betriebsanweisung für die Scheuersaugmaschine
Muster für die Unterhaltsreinigung mit einer handgeführten Akkumaschine. Die Objektleitung trägt vor der Freigabe die Regeln für das Gerät und den Einsatzort ein und zeigt sie dem Team an der Maschine.
	Objekt und Fläche  [Bereich / Reinigungszeit]
	Maschine  [Hersteller / Typ / Kennung]

	Verkehrsweg  [Absperrung / Ersatzweg]
	Mittel und Schutz  [Produkt / Dosierung / PSA]

	Sicherer Halt  [Bedienelement am Modell]
	Vor Arbeiten am Gerät  [Schritte zur Sicherung]

	Schmutzwasser  [zugelassene Entleerstelle]
	Laden  [Ladeplatz / passendes Ladegerät]


Vor der ersten Bahn
Nur nach Unterweisung bedienen. Fahrweg und Wendestelle freihalten. Personen können vom Gerät getroffen werden oder auf Nässe ausrutschen. Saugbalken, Sauglippen, Saugschlauch und Verschluss des Ablassschlauchs prüfen. Bei sicherheitsrelevanten Mängeln Gerät sperren und melden.
Wasseraufnahme kontrollieren
Arbeitsbereich wie vereinbart sichern. Die erste Bahn im gesicherten Bereich fahren und die Spur hinter dem Saugbalken prüfen. Bleiben Wasserstreifen oder Pfützen, Wasserzufuhr beenden, anhalten und Personen von der Stelle fernhalten. Restwasser mit einem geeigneten Hilfsmittel aufnehmen.
Tank und Absaugung prüfen
Bei vollem Schmutzwassertank die Absaugung nach Geräteanleitung beenden und den Tank an der vorgesehenen Stelle entleeren. Vor Arbeiten an Sauglippen oder Schlauch das Gerät wie oben angegeben sichern. Nur freigegebene Bedienpflege durchführen. Bleibt die Störung, Gerät kennzeichnen, melden und außer Betrieb lassen.
Tank leeren und Fläche freigeben
Am vorgesehenen Platz standsicher abstellen. Schlauch über dem geeigneten Ablauf oder Auffangbehälter halten, kontrolliert öffnen und nach dem Entleeren wieder verschließen und einhängen. Bei ungeklärtem Ablauf geschlossen lassen. Erst freigeben, wenn der gesamte Fußweg wieder sicher begehbar ist.
Abstellen und laden
Tank und Sauglippen nach Geräteanleitung pflegen. Zum Laden nur den eingetragenen Platz und das passende Ladegerät benutzen.
Bei einem Unfall
Maschine anhalten, Unfallstelle sichern, Erste Hilfe veranlassen und bei Bedarf den Rettungsdienst über 112 rufen.
	Störung melden  [Name / Telefon]
	Erste Hilfe  [Kontakt / Notrufadresse]

	Weg freigeben  [zuständige Person / Funktion]
	Freigabe des Blatts  [Name / Datum / Stand]






