ARBEITSSCHUTZPILOT   |   Prüfarbeitshilfe Leitern und Tritte
BAUSTEIN 1 VON 6
Leiterprüfung Checkliste
Bearbeitbare Prüfarbeitshilfe für tragbare Leitern und Tritte nach Bauart, Einsatz und Gefährdungsbeurteilung
	Einsatzgrenze: Die Checkliste unterstützt Sicht- und Funktionsprüfung, ersetzt aber weder die Festlegung von Art, Umfang und Frist noch die Qualifikation der prüfenden Person. Herstellerangaben und Sonderregeln haben Vorrang. Ortsfeste Steigleitern sind nicht erfasst.


Arbeitsmittel eindeutig zuordnen
	Unternehmen / Standort
	____________________________________________________________________

	Inventar- / Leiter-ID
	________________________   QR / Barcode: _____________________________

	Standort / Abteilung
	____________________________________________________________________

	Hersteller / Händler
	____________________________________________________________________

	Artikel / Typ / Baujahr
	____________________________________________________________________

	Leiterart
	[ ] Anlege  [ ] Schiebe  [ ] Seilzug  [ ] Steh  [ ] Mehrzweck  [ ] Teleskop  [ ] Podest  [ ] Tritt

	Werkstoff
	[ ] Aluminium  [ ] Stahl  [ ] Holz  [ ] Kunststoff / GFK  [ ] sonstiger: __________

	Größe / Ausstattung
	Sprossen / Stufen: ______  Länge / Höhe: ______  Zubehör: __________________

	Prüfanlass
	[ ] wiederkehrend  [ ] nach Instandsetzung  [ ] außergewöhnliches Ereignis  [ ] sonstiger: ______

	Prüfung
	Datum: __________   prüfende Person: __________________   Auftrag / Protokoll: __________


Vorbereitung
· [ ] Leiter-ID stimmt mit Arbeitsmittel und Bestandsdaten überein
· [ ] Herstellerinformation, Zubehör und vorgesehene Gebrauchsstellung sind bekannt
· [ ] Prüfumfang und Frist wurden aus Gefährdungsbeurteilung und Betriebsverhältnissen festgelegt
· [ ] Leiter ist gereinigt, standsicher abgelegt und von allen Seiten zugänglich
· [ ] Statuskennzeichnung und frühere Mängel / Reparaturen wurden eingesehen


BAUSTEIN 2 VON 6
Gemeinsame Bauteile prüfen
Jeden zutreffenden Punkt mit i.O., Mangel oder n.a. bewerten; Feststellungen konkret beschreiben.
	Prüfpunkt
	i.O.
	Mangel
	n.a.
	Feststellung / Foto-Nr.

	Holme / Schenkel gerade; ohne Riss, Bruch, Verformung, Korrosion oder Fäulnis
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Fixierpunkte und Anschlussbereiche an Holmen / Schenkeln unbeschädigt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Sprossen / Stufen vollständig, fest, nicht stark abgenutzt oder beschädigt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Nieten, Schrauben, Bolzen und sonstige Befestigungen vorhanden und fest
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Leiterfüße, Fußkappen, Rollen und Gleit- / Rutschsicherungen vollständig
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Traverse / Standverbreiterung und Befestigung vollständig und sicher
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Gelenke und Verbindungen ohne Spiel, Schaden oder unzulässige Änderung
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Plattform, Belag und Befestigungen vollständig, rutschhemmend und sicher
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Sicherheitskennzeichnung und Herstellerhinweise lesbar und vollständig
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Zubehör, Anbauteile, Haken und Halter passend, vollständig und sicher
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Keine unzulässigen Bohrungen, Schweißungen, Bandagen oder Behelfsreparaturen
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Keine Verunreinigung durch Öl, Fett, Farbe, Schmutz oder gefährliche Stoffe
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Werkstoffoberfläche ohne schädigende Witterungs-, Wärme- oder Chemikalieneinwirkung
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________

	Gesamteindruck: sichere Funktion in allen vorgesehenen Stellungen nachvollziehbar
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	________________________


	Bewertungsregel: Ein sicherheitsrelevanter Mangel führt nicht zu einer bedingten Freigabe. Leiter kennzeichnen, der Verwendung entziehen und gegen unbeabsichtigte Nutzung sichern.




BAUSTEIN 3 VON 6
Bauartmodule I
Nur zutreffende Module bewerten; Herstellerangaben können zusätzliche Prüfpunkte verlangen.
	Bauart / Prüfpunkt
	i.O.
	Mangel
	n.a.
	Feststellung

	ANLEGELEITER: obere Anlage- / Einhakvorrichtung vollständig und unbeschädigt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	ANLEGELEITER: Traverse / Standverbreiterung passend und sicher befestigt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	SCHIEBELEITER: Führungsbügel vollständig, fest und korrekt im Holm geführt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	SCHIEBELEITER: Sprossenhaken / Einrastung vollständig, leichtgängig und sicher
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	SEILZUGLEITER: Seil, Umlenkrollen, Endverbindung und Sicherung ohne Verschleiß
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	SEILZUGLEITER: Hub- und Senkfunktion sowie selbsttätige Verriegelung sicher
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	MEHRZWECKLEITER: alle Gelenke / Sperrbolzen rasten in vorgesehener Stellung ein
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	MEHRZWECKLEITER: Plattformelemente nur nach Herstellerangabe; Sicherung intakt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	TELESKOPLEITER: jedes Segment unbeschädigt, sauber und gleichmäßig geführt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	TELESKOPLEITER: Verriegelungsanzeigen / -mechanismen funktionieren je Segment
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	STECKLEITER: Steckverbindungen vollständig, formschlüssig und gegen Lösen gesichert
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	DACHAUFLEGELEITER: Einhängepunkte und Beschlag ohne Verformung oder Verschleiß
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________


Funktionsprüfung dokumentieren
	Geprüfte Gebrauchsstellungen
	____________________________________________________________

	Geprüfte Sperr- / Verriegelungen
	____________________________________________________________

	Besondere Herstellerkriterien
	____________________________________________________________

	Nicht geprüfte / ausgeschlossene Funktion
	____________________________________________________________




BAUSTEIN 4 VON 6
Bauartmodule II und Werkstoff
Stehleitern, Podestleitern und Tritte benötigen eigene Funktions- und Standsicherheitsprüfungen.
	Bauart / Prüfpunkt
	i.O.
	Mangel
	n.a.
	Feststellung

	STEHLEITER: Spreizsicherungen / Gurte / Druckstreben vollständig und wirksam
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	STEHLEITER: Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite fest und funktionsfähig
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	STEHLEITER: hintere Querstrebe und Eckaussteifungen vollständig und unbeschädigt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	PODESTLEITER: Plattform klappt / verriegelt vollständig und liegt waagerecht
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	PODESTLEITER: Geländer, Handläufe, Knie- und Fußleisten vollständig und fest
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	FAHRBARE LEITER: Rollen, Bremsen, Stabilisatoren und Ballast funktionieren
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	TRITT: Stufen, Schenkel, Gelenke und Spreizsicherung vollständig und stabil
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	ROLLTRITT: Rollen fahren unbelastet und blockieren bei vorgesehener Belastung
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________


Werkstoffbezogene Zusatzprüfung
	Werkstoff / Besonderheit
	i.O.
	Mangel
	n.a.
	Feststellung

	Holz: Risse, Splitter, Fäulnis, Druckstellen; nur durchscheinende Beschichtung
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	Aluminium / Stahl: Verformung, Kerben, Korrosion, scharfe Kanten, Schweißstellen
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	Kunststoff / GFK: Risse, Faseraustritt, Verfärbung, UV-, Wärme- oder Chemieschaden
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________

	Elektrisch isolierend: besondere Hersteller- und Prüfvorgaben separat erfüllt
	[ ]
	[ ]
	[ ]
	______________________


	Sonderbauarten: Glasreiniger-, Obstbaum-, Bau-, Dachauflege- und isolierende Leitern können zusätzliche Normen, Herstellerprüfungen oder betriebliche Kriterien erfordern. Diese Checkliste nur nach fachkundiger Ergänzung verwenden.




BAUSTEIN 5 VON 6
Mängel entscheiden und nachverfolgen
Jede Feststellung erhält eine eindeutige Nutzungsentscheidung, Maßnahme, Zuständigkeit und Kontrolle.
Mängel- und Maßnahmenliste
	Nr.
	Mangel / Foto
	Sofortentscheidung
	Maßnahme
	verantwortlich
	Frist / Status

	1
	________________
	[ ] sperren [ ] aussondern
	________________
	____________
	________ / ______

	2
	________________
	[ ] sperren [ ] aussondern
	________________
	____________
	________ / ______

	3
	________________
	[ ] sperren [ ] aussondern
	________________
	____________
	________ / ______

	4
	________________
	[ ] sperren [ ] aussondern
	________________
	____________
	________ / ______

	5
	________________
	[ ] sperren [ ] aussondern
	________________
	____________
	________ / ______

	6
	________________
	[ ] sperren [ ] aussondern
	________________
	____________
	________ / ______


Sperrung und Instandsetzung
	Kennzeichnung / Entzug
	[ ] gesperrt markiert  [ ] separiert  [ ] Zugang verhindert  durch: __________

	Reparaturentscheidung
	[ ] Hersteller / Fachbetrieb  [ ] zulässige Kleinreparatur  [ ] Aussonderung

	Reparaturbeleg
	Firma / Person: __________________  Datum: ________  Beleg / Auftrag: __________

	Nachprüfung erforderlich
	[ ] ja, vor Wiederverwendung  [ ] nein, Begründung: ______________________

	Nachprüfung
	Datum: __________  Person: __________________  Ergebnis: [ ] frei  [ ] weiter gesperrt


	Keine Behelfsreparatur: Bandagen an gebrochenen Holmen sind unzulässig. Ersatzteile müssen zur Leiter passen; sicherheitsrelevante Instandsetzungen erfordern vor Wiederverwendung die festgelegte Prüfung durch eine geeignete befähigte Person.


Wirksamkeit und Bestand
· [ ] Mangelstatus im Leiterbestand / Kontrollbuch aktualisiert
· [ ] Nutzende und betroffene Bereiche über Sperrung oder Aussonderung informiert
· [ ] Prüfplakette erst nach dokumentierter Freigabe aktualisiert
· [ ] Wiederholungsmangel in Gefährdungsbeurteilung, Lagerung oder Unterweisung bewertet


BAUSTEIN 6 VON 6
Ergebnis, Frist und Prüfhistorie
Checkliste abschließen, getrenntes Prüfprotokoll zuordnen und risikobasierte Frist nachvollziehbar festlegen.
Gesamtergebnis
	Prüfentscheidung
	[ ] i.O. / verwendungsfähig  [ ] gesperrt bis Reparatur und Nachprüfung  [ ] ausgesondert

	Mängel / Maßnahmen
	[ ] keine  [ ] siehe Seite 5  [ ] separater Vorgang / Ticket: __________________

	Prüfprotokoll
	Nummer / Ablage: _________________________________________________________

	Prüfende Person
	Name: __________________  Grundlage der Befähigung: _______________________

	Abschluss
	Datum: __________  Bestätigung / Unterschrift: _____________________________


Nächste Prüffrist risikobasiert festlegen
	Nächste Prüfung
	spätestens am: __________  Intervall: ______ Monate  Verantwortlich: __________

	Begründung
	[ ] Nutzungshäufigkeit  [ ] Beanspruchung  [ ] Umgebung  [ ] Mangelhistorie  [ ] Hersteller

	Außerplanmäßig prüfen bei
	[ ] Sturz / Stoß  [ ] Überlast  [ ] Reparatur  [ ] Wärme / Chemie  [ ] sonstiger: ______


DGUV Information 208-016 empfiehlt mindestens eine jährliche Prüfung. Die konkrete Frist wird aus den Betriebsverhältnissen festgelegt und kann bei häufiger Nutzung, hoher Beanspruchung oder Mängeln kürzer sein.
Prüfhistorie
	Nr.
	Datum
	Ergebnis
	Mangel / Vorgang
	nächste Prüfung
	Kürzel

	1
	__________
	____________
	________________
	__________
	______

	2
	__________
	____________
	________________
	__________
	______

	3
	__________
	____________
	________________
	__________
	______

	4
	__________
	____________
	________________
	__________
	______

	5
	__________
	____________
	________________
	__________
	______


Geprüfte Grundlagen, Stand 11. August 2026
· Betriebssicherheitsverordnung § 14: wiederkehrende und außerordentliche Prüfungen von Arbeitsmitteln.
· TRBS 2121 Teil 2: Kontrolle vor Verwendung sowie Prüfungen nach Montage, Instandsetzung und Ereignis.
· TRBS 1201 und TRBS 1203: Planung von Prüfungen und Anforderungen an befähigte Personen.
· DGUV Information 208-016, Ausgabe August 2022: Prüfkriterien, Mängelentscheidung und Kontrollblatt.
	Vor Freigabe: Prüfumfang mit Leiterart, Herstellerangaben, Zubehör, Einsatzbedingungen und Gefährdungsbeurteilung abgleichen. Diese Arbeitshilfe ist kein amtliches Formular und keine Rechtsberatung.


ArbeitsschutzPilot | Leiterprüfung Checkliste | Seite 1




