Betriebsanweisung für die horizontale Ballenpresse
Entwurf für die stationäre Linie mit Förderband und automatischer Verschnürung. Klammerfelder vor der Freigabe am Standort ausfüllen. Nur unterwiesene und beauftragte Personen bedienen die Anlage.
	Arbeitsplatz  [Halle / Linie / Steuerstand]
	Material  [zugelassenes Pressgut]

	Anlagengrenze  [erfasste Förderer / Presse]
	Aufgabe und Auslauf  [Standplätze / Verständigung]

	Schutz am Förderer  [Schutzsystem / Funktionskontrolle]
	Persönlicher Schutz  [PSA für diese Tätigkeit]

	Sicher stillsetzen  [Bedienfolge / Sicherung]
	Not-Halt  [Stellteile / Wirkbereich]


Vor dem Start
Zugänge und Laufwege freihalten. Vorgesehene Sicht- und Funktionskontrollen nach Geräteanleitung durchführen. Bei beschädigter Reißleine oder unwirksamer Schutzeinrichtung die Linie sperren und den Mangel melden.
Material aufgeben
Vom festgelegten Standplatz beschicken. Das Band nicht betreten. Einzug am Band und Absturz in den Schacht sind lebensgefährlich. An Presse und Drahtführung besteht Quetsch- und Einzugsgefahr. Hände aus der Verschnüreinrichtung halten.
Bei Stau oder Drahtabriss
Materialaufgabe stoppen, Linie stillsetzen und gegen Wiederanlauf sichern. Schacht oder Bindestelle und Zustand der Förderer melden. Die Abholung eines unvollständig gebundenen Ballens sperren. Nur beauftragte Fachkräfte beseitigen die Störung nach dem betrieblich festgelegten Verfahren.
Bei einem Unfall
Bei unmittelbarer Gefahr Not-Halt auslösen. Gegen Wiederanlauf sichern, Erste Hilfe und Rettung nach Notfallplan veranlassen. Notruf 112, Anlage und Zugang nennen. Nicht auf das Band oder in den Schacht steigen.
Anlage zurückgeben
Nach dem Einsatz der Fachkräfte auf deren Rückgabe warten. Schutz wirksam, alle Personen aus dem Gefahrenbereich, Aufgabe und Auslauf bereit? Erst nach bestätigter Freigabe bewusst am Steuerstand starten.
	Störung melden  [Funktion / Telefon]
	Notruf und Erste Hilfe  [Zufahrt / Ersthelfende]

	Wiederanlauf freigeben  [zuständige Funktion / Signal]
	Freigabe des Blatts  [Name / Datum / Unterschrift]






